**Кулер для воды Aqua Work 0.7-LKR белый**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÐÑÐ»ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Aqua Work 0.7-LK ÑÐ¾ ÑÐºÐ°ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð¼, Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ² Ð±ÐµÐ· Ð¾ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec00000011673-img586.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec00000011673-img3099.jpg |

Напольный кулер Aqua Work 0.7-LKR - аппарат без системы охлаждения, только нагрев до 90-96 градусов и вода комнатной температуры из синего краника \*, хорошая замена и ручной [помпе](https://aqua-work.ru/water-pompy) и электрическому чайнику.

Миниатюрные для напольного [водного диспенсера](https://aqua-work.ru/water-dispenser) габариты, аккуратный внешний вид, в нижней части корпуса - небольшой встроенный шкафчик на 10 литров с полупрозрачной дверцей.

Высота корпуса модели Aqua Work 07-LKR - 855 мм, т.е. ниже традиционных для напольных кулеров габаритов - около 1 метра.

Данный аппарат производится и собирается в России.

\* Из-за расположенного рядом с распределительной емкостью работающего на нагрев бака допускается подача из синего краника первых 150-200 мл воды с температурой на несколько градусов выше комнатной.

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | YLRS0.7-LKR |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 700 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 7л/ч |
| Охлаждение | нет |
| Подача воды | нажатием кружкой |
| Краников | 2 |
| Место в корпусе | шкафчик, емкостью 10 литров |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 300\*290\*855 мм |
| Вес | 4,5 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Россия |
| Гарантия | 24 мес |