**Кулер для воды Aqua Work V908**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÐÑÐ»ÐµÑ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð¾Ð´Ñ Aqua Work V908 Ð±ÐµÐ»ÑÐ¹ ÑÐ¾ ÑÐºÐ°ÑÑÐ¸ÐºÐ¾Ð¼, Ð½Ð°Ð³ÑÐµÐ² Ð¸ ÑÐ»ÐµÐºÑÑÐ¾Ð½Ð½Ð¾Ðµ Ð¾ÑÐ»Ð°Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec00000020274-img4145.jpg | https://aqua-work.ru/dl_images/udb_gallery/z_tbl_goods-rec00000020274-img4151.jpg |

Водный кулер Aqua Work V908 с электронной системой охлаждения, стройным металлическим корпусом и шкафчиком на 14 литров.

* Габариты (ширина х глубина х высота) - 310х320х960 мм, еще уже и тоньше сделать диспенсер не имеет смысла, т.к. стандартная 19-литровая бутыль будет выступать за границы корпуса
* Нагрев - 420 Вт, что позволяет подогревать за час до температуры 90 градусов не менее 5 литров воды
* Система охлаждения - электронная, на основе элементов Пельтье, мощностью 75 Вт, позволяет рассчитывать на 0,5 литра воды в час с температурой не более 15 градусов
* 3 удобные кнопки для розлива соответственно горячей воды, воды с температурой чуть ниже комнатной и для холодной вынесены на самый верх корпуса
* На горячей клавише - защелка для защиты от случайного нажатия (Такую опцию еще иногда называют "защитой детей от ожогов")
* Подходят любые стаканодержатели Aqua Work- с креплением и на шурупах, и на магнитах
* За дверцей скрывается шкафчик с размерами (Ш х Г х В) - 230х175х360 мм, разделенный съемной полочкой на два небольших отсека

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | YLR1-5-V908 |
| Производитель | Aqua Work |
| Нагрев воды | есть |
| Мощность | 420 Вт |
| Нагревает | ≥ 90 ºС, не менее 5л/ч |
| Охлаждение | [электронное](https://aqua-work.ru/elektronnye-kulery) |
| Мощность | 75 Вт |
| Охлаждает | ≤ 15 ºС, не менее 0,5л/ч |
| Подача воды | нажатием на кнопки, защита детей от ожогов |
| Краников | 3 |
| Место в корпусе | шкафчик, емкостью 14 литров |
| Установка бутыли | сверху |
| Индикация работы | светодиоды |
| Управление | тумблеры вкл/выкл |
| Стаканодержатели | на шурупах, на магнитах |
| Габариты аппарата | 310x320x960 мм |
| Вес | 8 кг |
| Напряжение | 220-240 В / 50 Гц |
| Производство | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |